COMUNICATO STAMPA

La linea di Laterlite per ogni sistema radiante a pavimento si amplia con PaRis SPA

*Laterlite arricchisce la sua gamma PaRis, , dedicata ai massetti per sistemi di riscaldamento a pavimento con un nuovo prodotto ad alte prestazioni pensato per ambienti particolarmente esigenti: PaRis SPA è il massetto fibrorinforzato ad alta conducibilità per ambienti umidi, SPA, piscine e spazi esterni.*

La linea PaRis **è la soluzione completa di Laterlite per sistema di riscaldamento radiante a pavimento.** I sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento si sono affermati come la soluzione più efficiente e confortevole per la climatizzazione degli ambienti, sia in ambito residenziale che commerciale. Il funzionamento a bassa temperatura, l’uniformità nella distribuzione del calore e l’assenza di moti convettivi rendono questa tecnologia ideale per assicurare benessere abitativo e risparmio energetico. **Per ottenere la massima efficienza dell'impianto radiante, Laterlite ha sviluppato una gamma completa di massetti ad alta conducibilità termica,** fondamentali per ottimizzare le prestazioni dell'impianto e offrire il miglior supporto alla posa della pavimentazione.

Tutti i dettagli e le soluzioni tecniche sono approfonditi nella nuova monografia tecnica “Soluzioni per riscaldamento a pavimento: massetti radianti”, scaricabile gratuitamente dal sito Leca.

**La gamma PaRis si articola in diverse soluzioni** pensate per soddisfare ogni esigenza: **PaRis 2.0** rappresenta l’opzione ideale per i sistemi radianti tradizionali grazie alla sua elevata conducibilità termica pari a 2,02 W/mK. **PaRis Slim,** invece, è pensato per rispondere alle richieste di sistemi a bassa inerzia e per interventi in cui è necessario operare con spessori ridotti. A completare l’offerta vi è **PaRis Fluid,** un massetto autolivellante ad alte prestazioni. **Nuovo arrivato è** **PaRis SPA**, il massetto radiante fibrorinforzato sviluppato specificamente **per ambienti caratterizzati da elevata umidità come SPA, piscine e terrazze. o destinati all’esterno,**

PaRis SPA si caratterizza per alta conducibilità termica (λ = 1,71 W/mK) e resistenza meccanica (30 N/mm²) ed è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti umidi come aree wellness, piscine, spa e all’aperto,. A consistenza terra umida, si posa a partire da 30 mm di spessore, senza necessità di additivi o reti di rinforzo.

È adatto alla posa diretta di pavimentazioni sia sensibili all’umidità (parquet, PVC, linoleum) che non sensibili (ceramica, gres porcellanato) anche senza primer, utilizzando adesivi cementizi tradizionali per ceramiche oppure colle poliuretaniche o epossidiche per pavimentazioni sensibili all’umidità. Ad asciugatura rapida, è possibile posare pavimentazioni sensibili all’umidità a partire da circa quattro giorni per uno spessore di 3 centimetri (corrispondente a un’umidità residua del 2%).

Tutti i massetti della linea PaRis sono certificati secondo la norma UNI EN 13813 e offrono un’elevata conducibilità termica, superiore fino al 70% rispetto ai massetti tradizionali in sabbia e cemento. Senza necessità di additivi termofluidificanti, consentono un trasferimento di calore rapido ed efficiente dalla serpentina alla superficie, riducendo i tempi di avviamento dell’impianto e migliorandone l’efficienza energetica.

Laterlite ha stretto partnership consolidate con tutti i principali produttori di sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, garantendo perfetta compatibilità e prestazioni collaudate.

Luglio 2025

Per informazioni:

Ufficio Stampa LATERLITE

Sillabario srl

Via Euripide, 9

20145 Milano

tel. 0287399276

sillabario@sillabariopress.it

Giacomo Galli

cell. 3333701412